Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ТП-1, РУ-10 кВ, яч. 11 (ф. 1850) | Испытание в/в кабеля ф.1850 после ремонта, кабель испытания не выдержал (на повреждении). В/в кабель сфазирован. | 02.10.24 | 14.10.24 |
| 2 | ТП-1, РУ-10 кВ, яч. 11 (ф. 1850) | Работа по отысканию места повреждения в/в кабеля ф.1850 → ГПП октябрьская. Подано «V» на ф.1850 с ГПП октябрьская | 09.10.24 | 11.10.24 |
| 3 | ТП-13, РУ-10 кВ, яч. 1 (ф. 1734) | Разобрана ячейка ф.1734 (МВ, Л.Р., Ш.Р.) исчезло «V» на кабель, авария на ГПП-барановская. После устранения аварии на ГПП-барановская, «V» на кабель ф.1734 подано | 23.10.24 | 23.10.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |